,H##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,L##LENGTH##MILLIMETERS,Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,F_sl##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,n##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,URL##OTHER##
KVQ 180х75(h)х1000,75,180,1000,1196,961,742,738,1.42,KVQ 180х75х1000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=75, длина=1000",KVQ18075100L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х75(h)х1250,75,180,1250,2080,1671,1290,1027,1.42,KVQ 180х75х1250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=75, длина=1250",KVQ18075125L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х75(h)х1500,75,180,1500,3199,2570,1984,1316,1.42,KVQ 180х75х1500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=75, длина=1500",KVQ18075150L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х75(h)х1750,75,180,1750,4548,3654,2821,1604,1.42,KVQ 180х75х1750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=75, длина=1750",KVQ18075175L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х75(h)х2000,75,180,2000,6135,4929,3804,1893,1.42,KVQ 180х75х2000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=75, длина=2000",KVQ18075200L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х75(h)х2250,75,180,2250,7951,6388,4931,2181,1.42,KVQ 180х75х2250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=75, длина=2250",KVQ18075225L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х75(h)х2500,75,180,2500,10006,8038,6205,2470,1.42,KVQ 180х75х2500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=75, длина=2500",KVQ18075250L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х75(h)х2750,75,180,2750,12289,9873,7621,2758,1.42,KVQ 180х75х2750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=75, длина=2750",KVQ18075275L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х75(h)х3000,75,180,3000,14811,11900,9185,3047,1.42,KVQ 180х75х3000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=75, длина=3000",KVQ18075300L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х75(h)х1000,75,230,1000,1671,1341,1033,1028,1.43,KVQ 230х75х1000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=75, длина=1000",KVQ23075100L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х75(h)х1250,75,230,1250,2872,2304,1775,1413,1.43,KVQ 230х75х1250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=75, длина=1250",KVQ23075125L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х75(h)х1500,75,230,1500,4385,3517,2710,1798,1.43,KVQ 230х75х1500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=75, длина=1500",KVQ23075150L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х75(h)х1750,75,230,1750,6211,4982,3839,2183,1.43,KVQ 230х75х1750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=75, длина=1750",KVQ23075175L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х75(h)х2000,75,230,2000,8350,6698,5161,2568,1.43,KVQ 230х75х2000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=75, длина=2000",KVQ23075200L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х75(h)х2250,75,230,2250,10799,8662,6674,2952,1.43,KVQ 230х75х2250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=75, длина=2250",KVQ23075225L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х75(h)х2500,75,230,2500,13564,10880,8383,3337,1.43,KVQ 230х75х2500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=75, длина=2500",KVQ23075250L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х75(h)х2750,75,230,2750,16641,13349,10285,3722,1.43,KVQ 230х75х2750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=75, длина=2750",KVQ23075275L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х75(h)х3000,75,230,3000,20032,16069,12381,4107,1.43,KVQ 230х75х3000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=75, длина=3000",KVQ23075300L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х75(h)х1000,75,300,1000,2113,1692,1301,1295,1.44,KVQ 300х75х1000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=75, длина=1000",KVQ30075100L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х75(h)х1250,75,300,1250,3599,2883,2217,1765,1.44,KVQ 300х75х1250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=75, длина=1250",KVQ30075125L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х75(h)х1500,75,300,1500,5469,4380,3369,2235,1.44,KVQ 300х75х1500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=75, длина=1500",KVQ30075150L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х75(h)х1750,75,300,1750,7720,6183,4755,2704,1.44,KVQ 300х75х1750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=75, длина=1750",KVQ30075175L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х75(h)х2000,75,300,2000,10356,8294,6379,3174,1.44,KVQ 300х75х2000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=75, длина=2000",KVQ30075200L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х75(h)х2250,75,300,2250,13372,10710,8237,3643,1.44,KVQ 300х75х2250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=75, длина=2250",KVQ30075225L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х75(h)х2500,75,300,2500,16775,13435,10333,4113,1.44,KVQ 300х75х2500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=75, длина=2500",KVQ30075250L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х75(h)х2750,75,300,2750,20556,16464,12662,4582,1.44,KVQ 300х75х2750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=75, длина=2750",KVQ30075275L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х75(h)х3000,75,300,3000,24725,19803,15231,5052,1.44,KVQ 300х75х3000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=75, длина=3000",KVQ30075300L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х110(h)х1000,110,180,1000,1356,1090,841,837,1.42,KVQ 180х110х1000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=110, длина=1000",KVQ18110100L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х110(h)х1250,110,180,1250,2303,1850,1428,1137,1.42,KVQ 180х110х1250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=110, длина=1250",KVQ18110125L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х110(h)х1500,110,180,1500,3493,2806,2166,1437,1.42,KVQ 180х110х1500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=110, длина=1500",KVQ18110150L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х110(h)х1750,110,180,1750,4923,3955,3053,1736,1.42,KVQ 180х110х1750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=110, длина=1750",KVQ18110175L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х110(h)х2000,110,180,2000,6598,5301,4092,2036,1.42,KVQ 180х110х2000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=110, длина=2000",KVQ18110200L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х110(h)х2250,110,180,2250,8516,6842,5281,2336,1.42,KVQ 180х110х2250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=110, длина=2250",KVQ18110225L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х110(h)х2500,110,180,2500,10678,8579,6622,2636,1.42,KVQ 180х110х2500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=110, длина=2500",KVQ18110250L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х110(h)х2750,110,180,2750,13078,10507,8110,2935,1.42,KVQ 180х110х2750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=110, длина=2750",KVQ18110275L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 180х110(h)х3000,110,180,3000,15725,12634,9752,3235,1.42,KVQ 180х110х3000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=180, высота=110, длина=3000",KVQ18110300L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х110(h)х1000,110,230,1000,1823,1462,1126,1121,1.43,KVQ 230х110х1000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=110, длина=1000",KVQ23110100L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х110(h)х1250,110,230,1250,3120,2502,1928,1535,1.43,KVQ 230х110х1250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=110, длина=1250",KVQ23110125L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х110(h)х1500,110,230,1500,4753,3813,2938,1949,1.43,KVQ 230х110х1500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=110, длина=1500",KVQ23110150L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х110(h)х1750,110,230,1750,6723,5393,4155,2363,1.43,KVQ 230х110х1750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=110, длина=1750",KVQ23110175L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х110(h)х2000,110,230,2000,9030,7244,5581,2777,1.43,KVQ 230х110х2000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=110, длина=2000",KVQ23110200L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х110(h)х2250,110,230,2250,11669,9361,7213,3190,1.43,KVQ 230х110х2250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=110, длина=2250",KVQ23110225L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х110(h)х2500,110,230,2500,14649,11751,9054,3604,1.43,KVQ 230х110х2500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=110, длина=2500",KVQ23110250L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х110(h)х2750,110,230,2750,17965,14411,11103,4018,1.43,KVQ 230х110х2750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=110, длина=2750",KVQ23110275L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 230х110(h)х3000,110,230,3000,21617,17341,13361,4432,1.43,KVQ 230х110х3000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=230, высота=110, длина=3000",KVQ23110300L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х110(h)х1000,110,300,1000,2242,1795,1381,1374,1.44,KVQ 300х110х1000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=110, длина=1000",KVQ30110100L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х110(h)х1250,110,300,1250,3826,3064,2357,1876,1.44,KVQ 300х110х1250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=110, длина=1250",KVQ30110125L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х110(h)х1500,110,300,1500,5819,4661,3585,2378,1.44,KVQ 300х110х1500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=110, длина=1500",KVQ30110150L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х110(h)х1750,110,300,1750,8222,6585,5065,2880,1.44,KVQ 300х110х1750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=110, длина=1750",KVQ30110175L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х110(h)х2000,110,300,2000,11035,8838,6797,3382,1.44,KVQ 300х110х2000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=110, длина=2000",KVQ30110200L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х110(h)х2250,110,300,2250,14253,11416,8780,3883,1.44,KVQ 300х110х2250,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=110, длина=2250",KVQ30110225L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х110(h)х2500,110,300,2500,17884,14324,11016,4385,1.44,KVQ 300х110х2500,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=110, длина=2500",KVQ30110250L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х110(h)х2750,110,300,2750,21924,17560,13505,4887,1.44,KVQ 300х110х2750,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=110, длина=2750",KVQ30110275L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVQ 300х110(h)х3000,110,300,3000,26374,21124,16246,5389,1.44,KVQ 300х110х3000,"Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Ширина=300, высота=110, длина=3000",KVQ30110300L01F,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
